Описание: 

Версия программного обеспечения для приемника DRE5500.

version:
STB	2.1.209

filename: 2012_12_19_DRE5500_hw0414_2_1_209.dre
Checksum: a139846524ea1da2879446823f369016

Инструкция по обновлению ПО: 

Внимание: Не выключайте питание приемника во время обновления! Подключение кабеля RS-232 следует производить в выключенном состоянии. 
1. Выключите питание приемника. 
2. Соедините кабелем RS-232 приемник и ПК. 
3. Запустите программу GS Burner. 
4. Откройте в GS Burner файл с расширением *.dre: нажмите "Open File" и укажите размещение файла. 
5. Нажмите кнопку "Upload". 
6. Включите питание приемника. Начнется процесс обновления.
7. Дождитесь окончания обновления. 
8. Убедитесь, что в статусе приемника (Кнопки ПДУ: "меню"-"статус") версия ПО сменилась на 2.1.209
9. Выключите питание приемника. 
10. Отключите кабель RS-232 от приемника.
11. Обновление приемника завершено.

What's new:
Актуализирована база транспондеров спутника Bonum\DirecTV-1 и алгоритм поиска каналов оператора. 

2012.12.19 Spb