Инструкция по обновлению ПО приемника DRE-4000: 

Внимание: Не выключайте питание приемника во время обновления! Подключение кабеля RS-232 следует производить в выключенном состоянии. 

version:
receiver	3.4.432


1) Выключите питание приемника. 
2) Соедините кабелем RS-232 приемник и ПК. 
3) Запустите программу "GS Burner". 
4) Откройте в GS Burner файл 20151106_DRE4000_hw0405_code_RS232_3_4_432.dre: нажмите "Open File" и укажите размещение файла. 
5) Нажмите кнопку "Upload". 
6) Включите питание приемника. Начнется процесс обновления.
7) Дождитесь окончания обновления. 
8) Убедитесь, что в статусе приемника (Кнопки ПДУ: "Меню"-"Статус") версия ПО сменилась на 3.4.432
9) Выключите питание приемника. 
10) Отключите кабель RS-232 от приемника.
11) Обновление приемника завершено.

what's new:
	
- улучшена стабильность работы.

filename
20151106_DRE4000_hw0405_coderes_RS232_3_4_432.dre

MD5 Checksum
e5c7d8cca2e8dfc2f3495809355fda4b

2015.11.06 Spb